Le son du cerclo ne convient pas aux locs récentes tel que les BB 26000 , par exemple.

Le "DRING" VACMA est apte à fonctionner sur la plupart des machines 
( TGV inclus ).

INSTALLATION :

1.	Avant de placer les fichiers dans le dossier SOUND de la machine faire une sauvegarde des fichiers d’origine .
2.	Glisser les fichiers wave dans les dossier SOUND de la machine souhaitée.

Sons compilés par LOUËT BERTRAND alias CC6500. { 26 / 08 / 2005 )
