SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Fourg_metal_3ax_PLM_Solo_REV
	Type ( Carriage )
	Name ("Fourg_metal_3ax_PLM_Solo_REV")
	WagonShape ( Fourg_metal_3ax_PLM_REV.s )
	ORTSFreightAnims
	(
	MSTSFreightAnimEnabled ( 1 )
	FreightAnimStatic
	(
	SubType ( Default )
	Shape   ( "FA_Solo.s" )
	Offset  ( 0.0, 0.0, 0.0 )
	)
	)
	Size ( 2.968m 3.932m 14.55m )
	Mass ( 25t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.968m 3.932m 14.55m ) )
	
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 2e7N 2e7N )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.1m/s )	
	)

	PassengerCapacity ( 34.0 )
	
     ORTSAdhesion (
	  ORTSCurtius_Kniffler ( 6 44 0.16 0.7 )
     )
     DerailRailHeight ( 10cm )
     DerailRailForce ( 75kN )
     DerailBufferForce ( 400kN )
     WheelRadius ( 0.5m )
     NumWheels ( 3 )

     ORTSDavis_A ( 424.08 )
     ORTSDavis_B ( 8.2281 )
     ORTSDavis_C ( 1.3424 )
     ORTSBearingType ( Friction )

     Comment ( C = 4.5 - S = 133.96 )

 	BrakeEquipmentType ( "Auxilary_reservoir, Distributor" )
 	BrakeSystemType    ( "Air_single_pipe" )
 	MaxBrakeForce                              ( 17.35kN ) 
 	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 51 )
 	BrakeDistributorFullServicePressure        ( 43.0 )
 	BrakeDistributorEmergencyResPressure       ( 51 )
 	BrakeDistributorApplicationRate            ( 55.16 )
 	BrakeDistributorReleaseRate                ( 12.6 )
 	BrakeDistributorTrainPipeControlRatio      ( 3.1 )
 	BrakeDistributorNormalFullReleasePressure  ( 72.5 )

	MaxReleaseRate ( 6 )
	MaxApplicationRate ( 6 )

     Sound ( "..//..//COMMON.SND//2xAltbau-Wagensound//PZUGALT.sms" )
)
